**โปรดเสียบเมาส์ GM-991 ขณะทำการ FIX Mouse**

-กดเปิดตัวอัพเดทเมาส์ "FIX MOUSE GM-991.exe"
-จะมีข้อความขึ้น "Waitting"รอจนกว่าหลอดสีเขียวจะเต็มและจะมีข้อความขึ้นว่า "PASS"
-กดปุ่ม ESC ที่คีย์บอร์ดเพื่อปิดโปรแกรม FIX
-ถอดเมาส์ออกแล้วทำการเสียบใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น